**H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B06**

**Release Notes**

**Mar.14, 2016**

目录

[1. 版本信息 3](#_Toc383099021)

[2. 版本历史 3](#_Toc383099022)

[3. 下属版本变更 3](#_Toc383099023)

[4. 集成版本已修改的BUG和需求 3](#_Toc383099024)

# 版本信息

表1-1 版本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | MF83M |
| 集成版本号 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B06 |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 说明 |
| 2016-1-13 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B01 |
| 2016-2-01 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B02 |
| 2016-2-04 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B03 |
| 2016-2-19 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B04 |
| 2016-3-01 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B05 |
| 2016-3-14 | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B06 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **变更模块** | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| 1 | 板侧版本 | BD\_H3GITMF83MV1.0.0B06 |
| 2 | ISO版本 | 无变更 |
| 3 | WebUI | WEB\_H3GITAMF83MV1.0.0B06 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题描述** | **变更项** |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B01**：** |  |
| 1 | 初始版本 |  |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B02**：** |  |
| 1 | 修改B01版本测试部和局方测试故障，增加3个FOTA新需求。 |  |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B03**：** |  |
| 1 | 修改B02版本局方测试的FOTA故障。 |  |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B04**：** |  |
| 1 | 修改B03版本局方测试故障和测试部B02版本的故障。 |  |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B05**：** |  |
| 1 | 修改B04版本局方测试故障和测试部B04版本的故障。 |  |
|  | H3G\_IT\_MF83MV1.0.0B06**：** |  |
| 1 | 优化拨号模式切换间歇性不断网的问题。 |  |
|  |  |  |