**TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B04**

**Release Notes**

**8. 16. 2016**

目录

[1. 版本信息 3](#_Toc440441276)

[2. 版本历史 3](#_Toc440441277)

[3. 下属版本变更 3](#_Toc440441278)

[4. 集成版本已修改的BUG和需求 3](#_Toc440441279)

# 版本信息

表1-1 版本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | MF920V5 |
| 集成版本号 | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B04（集成版本号） |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 说明 |
| 2016-04-29 | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B01 |
| 2016-07-19 | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B02 |
| 2016-07-29 | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B03 |
| 2016-08-16 | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B04 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **变更模块** | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| 1 | 板侧版本 | BD\_TIMITMF920V5V1.0.0B03 |
| 2 | ISO版本 | 无变更 |
| 3 | WebUI | WEB\_TIMITAMF920V5V1.0.0B04 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题描述** | **变更项** |
|  | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B01： |  |
|  | 初始版本 |  |
|  | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B02： |  |
|  | 修改测试部上个版本的故障：   1. 【需求】使用现网卡，设置3gnet，联网后首次访问外网，跳转到TIM的网站[www.timinternet.it](http://www.timinternet.it)。 2. 2. 【其他】保存在SIM卡侧的+86短信，重启样机后出现两个+号，发送短信失败（附LOG）。   需求变更：   1. WIFI最大接入数由15改为10. |  |
|  | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B03： |  |
|  | **修改场测故障：**  1. “无网络连接，请拨号”的弹窗里，Prompts该词需去除，底下提示语只保留Nessuna connessione di rete (无网络连接)即可  2. 设置-wifi设置-高级设置界面中，红框内字样说频带选择可选2.4G和5G, 但页面上只有2.4G；底下提示语中没有关于信道宽度的（channel width）的描述  3. WPS设置界面中，底下提示语第一个红框内字样改为“dal cliente all'accesso WiFi”, 第二个红框内字样改为“del cliente all'accesso WiFi”  4. 当从MAC上卸载webui时出现的警告语应改为“Si prega di rimuovere il Modem 4G dal PC prima di disinstallare!”（请在卸载前先移除modem 4G  **修改测试部故障：**  1. 【西安基础业务】【webui】webui上wording显示有误，详见描述（附图） |  |
|  | TIM\_IT\_MF920V5V1.0.0B04： |  |
|  | 1. 修改场测反馈的wording 2. 解决usb3.0问题 |  |