**TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B10**

**Release Notes**

**12. 20. 2017**

目录

[1. 版本信息 3](#_Toc440441276)

[2. 版本历史 3](#_Toc440441277)

[3. 下属版本变更 3](#_Toc440441278)

[4. 集成版本已修改的BUG和需求 3](#_Toc440441279)

# 版本信息

表1-1 版本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | MF910Y |
| 集成版本号 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B10（集成版本号） |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 说明 |
| 2017-05-18 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B01 |
| 2017-06-07 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B02 |
| 2017-07-06 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B03 |
| 2017-07-14 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B04 |
| 2017-07-20 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B05 |
| 2017-07-26 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B06 |
| 2017-09-13 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B07 |
| 2017-11-15 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B08 |
| 2017-11-27 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B09 |
| 2017-12-20 | TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B10 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **变更模块** | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| 1 | 板侧版本 | BD\_TELSTRAMF910YV1.0.0B09 |
| 2 | ISO版本 | 无变更WM\_TELAUSMF910YV1.0.0B01 |
| 3 | WebUI | WEB\_TELSTRAMF910YV1.0.0B10 |
| 4 | 锁网 | CF\_AU\_TELSTRA\_MF910Y\_42\_LockV1.0.0B01 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题描述** | **变更项** |
| **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B01** | | |
| 1 | releaseID=0x5498 | Config |
| 2 | Windows是去掉光盘共存（B1和B2） 卢翠玲 | Config |
| 3 | 外部型号为MF910Y | Config |
| 4 | 运营商名称 | Config |
| 5 | Wifi配置 | Config |
| 6 | FOTA 采用https（陈克） | Tree |
| 7 | IMEISV= 91(0x5B)（李强） | NV\_ini |
| 8 | 裁剪多余频段，保留LTE(1\_3\_7\_8\_28)+W(1\_5)（李强） | NV\_ini |
| 9 | 关闭ISR（李强） | NV\_ini |
| 10 | WCDMA 搜网 850->2100（李强） | NV\_ini |
| 11 | 错误APN尝试LTE 3次后，启动T3402（李强） | NV\_ini |
| 12 | 信号强度（李强）  ZTE\_CFG\_SIGNAL\_STRENGTH\_NEW\_ID | Config |
| 13 | 开启NITZ（李强）  PROTOCOL->ZTE\_CFG\_NITZ\_ENABLE\_ID=TRUE | Config |
| 14 | 手动搜网设置（李强）  PROTOCOL->ZTE\_CFG\_MANUALLY\_SEARCH\_MODE\_ID=TRUE | Config |
| 15 | 默认找网顺序(李强) 默认选网模式是 LTE/WCDMA(李强) | FW |
| 16 | USSD（杨柯） | Config |
| 17 | PBM（杨柯） | Config |
| 18 | 使用手机或者座机给测试机号码拨打一个语音电话， 释放本次呼叫的cause value必须是88 (0x58) "Incompatible destination Incompatible parameter"（霍建雷） | Config |
| 19 | 韩康：关闭LED配置项  PLATFORM->ZTE\_CFG\_9X15\_LED\_ID=FALSE | Config |
| 20 | 左曙：USB->ZTE\_CFG\_EFS\_BACKUP\_ENABLE\_ID=TRUE | Config |
| 21 | Disable EEA3 & EIA3 algorithm for LTE(李强) | NV |
| 22 | 杨柯：SMS -> ZTE\_CFG\_MMS\_RECEIVE\_NOT\_STORE\_ID = TRUE | CONFIG |
|  |  |  |
| **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B02** | | |
| 1 | 修改led进程空转占用CPU过高 | FW |
| 2 | Issue18,19,20,22,24,26,27 | Web |
| 3 | 合入help\_V1.0 | Web |
| 4 | IMEISV= 01(0x01)（李强） | NV\_ini |
|  |  |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B03** |  |
| 1 | 提升IPV6速率（张震） | FW |
| 2 | HSPA webUI和deviceUI显示不一致 | FW |
| 3 | IMEISV= 01(0x02)（李强） | NV\_ini |
| 4 | 前方反馈的问题issue34,36,37,39 |  |
| **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B04** | | |
| 1 | 杨柯：SMS -> ZTE\_CFG\_RESTORE\_CLEAR\_DEVICE\_SMS\_ID = TRUE  FOTA升级时清除设备侧短信和电话本（issue42） | config |
| 2 | FOTA下载完成后安装前允许用户选择 | FW |
| 3 | Help 1.1 | web |
| 4 | Web title | web |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B05** |  |
| 1 | FOTA包下载完成后不要自动安装 | FW |
| 2 | FOTA升级ini |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B06** |  |
|  | WEBUI修改Help文档，屏蔽MTU,wifi距离设置 | web |
|  | 板侧修改device UI关机充电显示故障。 | FW |
|  |  |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B07** |  |
| 1 | 恢复出厂设置时清除注册网络信息（李强） | FW |
| 2 | 休眠时去注册QMI，修改休眠时异常唤醒故障（牛长明） | FW |
| 3 | 带屏项目不处理灯信息，休眠异常唤醒之后再进入休眠（郭延梅） | FW |
| 4 | 修改FOTA低电显示问题（李卫） | FW |
| 5 | 流量提醒修改，为了适配monitor | webUI |
| 6 | IMEISV= 11(0x0B)（李强） | NV\_ini |
| 7 | 王晨：解决网络异常短信号码含有特殊字符的问题；SMS->ZTE\_CFG\_SMS\_NUMBER\_ENCODE\_TYPE\_ID = TRUE  需要webUI配合修改 | config |
|  |  |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B08** |  |
| **1** | 关闭telnet（田世新） | FW |
| **2** | MF910Z产线生产发现wifi驱动加载失败的问题，属于RTL8192ES通用问题，合入Reltek补丁进行规避（赵敏） | FW |
| **3** | Dnsmasq和Upnp升级（张震） | FW |
| **4** | Web命令注入修复（肖诗修、张震） | FW |
| **5** | 关闭无用端口（张震、田世新） | FW |
|  |  |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B09** |  |
| 1 | 更新help | webUI |
|  | Issue1：Please remove hardware version on WEBUI.      issue2. Change the fota wording when battery is low | webUI |
|  |  |  |
|  | **TLS\_AU\_MF910YV1.0.0B10** |  |
| 1 | Dnsmasq优化（张震） | FW |
| 2 | 合入解决wifi Krack漏洞问题GTK失败的补丁（赵敏） | FW |
| 3 | 局方故障：切换到IPV4之后无法切换回IPV4V6，除非恢复出厂设置 | web |
| 4 |  |  |