**PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B05**

**Release Notes**

**11. 17. 2016**

目录

[1. 版本信息 3](#_Toc440441276)

[2. 版本历史 3](#_Toc440441277)

[3. 下属版本变更 3](#_Toc440441278)

[4. 集成版本已修改的BUG和需求 3](#_Toc440441279)

# 版本信息

表1-1 版本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | MF287 |
| 集成版本号 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B05（集成版本号） |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 说明 |
| 2016-07-11 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B01 |
| 2016-09-22 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B02 |
| 2016-10-21 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B03 |
| 2016-11-09 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B04 |
| 2016-11-17 | PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B05 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **变更模块** | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| 1 | 板侧版本 | BD\_PVMF287MODULEV1.0.0B04 |
| 2 | ISO版本 | 无 |
| 3 | WebUI | 无 |
| 4 | 大板版本（CPE） | 无 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题描述** | **变更项** |
| PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B02 | | |
| 1 | 版本号不正确 | 配置文件  板侧版本 |
| PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B03 | | |
| 1 | 实现CAC自动检测 | 板侧版本 |
| 2 | 整机升级完成后指示灯未全部点亮 | 板侧版本 |
| PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B04 | | |
| 1 | Band3降功率（解决硬件测试故障） | 标准NV |
| 2 | 合入温控NV | 标准NV  板侧版本 |
| PV\_ZTE\_MF287MODULEV1.0.0B05 | | |
| 1 | 增加EDGE 1800PVT和1900PVT余量  增加1+8 CA组合，重新校准 | 标准NV |