**TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B03**

**Release Notes**

**May.09, 2017**

目录

[1. 版本信息 3](#_Toc383099021)

[2. 版本历史 3](#_Toc383099022)

[3. 下属版本变更 3](#_Toc383099023)

[4. 集成版本已修改的BUG和需求 3](#_Toc383099024)

# 版本信息

表1-1 版本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 型号名称 | MF710 |
| 集成版本号 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B03 |

# 版本历史

表 2-2 版本历史

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | 说明 |
| 2014-10-31 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B01 |
| 2014-11-18 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B02 |
| 2015-01-23 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B03 |
| 2015-08-26 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B01 |
| 2016-01-12 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B02 |
| 2017-05-09 | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B03 |

# 下属版本变更

以下模块为该集成版本下属模块变更记录，具体模块变更记录，请参考对应下属版本的单独Release notes：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **变更模块** | 【无变更时请写“无变更”，变更的版本请写变更后的版本号。】 |
| 1 | 板侧版本 | BD\_HDNLMF710V1.0.0B08 |
| 2 | ISO版本 | WM\_TELRUSMF710V1.0.1B02 |
| 3 | WebUI | 无变更 |

# 集成版本已修改的BUG和需求

以下版本是除下属版本变更外，通过修改NV、配置文件等修改的bug、实现的需求以及个别需要强调的重点故障。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题编号** | **问题描述** | **变更项** |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B01**：** |  |
| 1 | 初始版本 |  |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B02**：** |  |
| 1 | 版本号变更 | config |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.0B03**：** |  |
| 1 | 版本号变更 | config |
| 2 | 支持MAC10.10 |  |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B01**：** |  |
| 1 | 版本号变更 | config |
| 2 | 修改运营商显示问题和APN |  |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B02**：** |  |
| 1 | 版本号变更 | config |
| 2 | 兼容华邦/JSC/GD的flash和解锁功能。 |  |
|  | TELE2\_RU\_MF710HDV1.0.1B03**：** |  |
|  | 支持新flash：JSFA9C2NH3BBA-450 |  |
|  |  |  |