修改记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/  修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容  （写要点即可） |
|  | V1.0 | 软件六科FOTA组 | 2014-3-28 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到公司或公司档案室的文件）时，需填写此表。  注2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。  注3：每次修改必须填写更改内容及升级版本号（因为此需求说明书将作为差异性需求说明书的基线版本，故必须标明修改内容及版本号，以便进行需求管理）。 | | | | | |

**1、各服务器说明：**

配置之前和开发同事确认下分支上是否支持https，支持就配置https打头的地址，不支持就配置http打头的。

1.正式发货项目的终端指向地址必须使用下述的正式服务器接口地址。

2.**美国**的项目都使用美国正式服务器。

3.国内项目使用南京正式服务器。

4.美国和国内之外的项目都使用香港正式服务器。

表1 香港正式服务器接口地址

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **香港服务器** | http方式 | https方式 |
| 终端指向地址 | <http://dms.ztems.com:80/zxmdmp/dm> | [https://dms.ztems.com:443/zxmdmp/dm](https://dms.ztems.com/zxmdmp:443/dm) |

表2 美国正式服务器接口地址

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **美国服务器** | http方式 | https方式 |
| 终端指向地址 | [http://dmusa.ztems.com:80/zxmdmp/dm](http://dmusa.ztems.com/zxmdmp/dm) | [https://dmusa.ztems.com:443/zxmdmp/dm](https://dmusa.ztems.com/zxmdmp/dm) |

表3 南京正式服务器接口地址

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **南京服务器** | http方式 | https方式 |
| 终端指向地址 | [http://dmcn.ztems.com:80/zxmdmp/dm](http://dmcn.ztems.com/zxmdmp/dm) | [https://dmcn.ztems.com:443/zxmdmp/dm](https://dmcn.ztems.com/zxmdmp/dm) |

**2、配置方法：**

**如果是HTTP，则port的value为80，如果是HTTPS，则port的value为443**



**3、做版本时tree.xml放置路径：**

tree.xml放在和default parameter平行的目录，即：**usr/zte\_web/zteconfig/**下，对于高通平台，工具是兼容，无需修改工具。